**РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ**



**МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО**

**РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ**

**ВЕЛИКО ТЪРНОВО**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5002 гр. Велико Търново  ул. „Никола Габровски” №23 | факс:  тел: | (062) 614 370  (062) 620 161 | е-mail: | rzi-vt@rzi-vt.bg  rzi-veliko\_tarnovo@mh.government.bg |
| web: | www.rzi-vt.bg |

Вътр.-изх. № 26-02-2/04.12.2018 г.

**КОРЕКЦИИ НА МИНИМАЛНИТЕ ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ НА КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА**

Регионална здравна инспекция (РЗИ) – Велико Търново обявява следните корекции в минималните изисквания, на които трябва да отговарят компютърните конфигурации (корекциите са отбелязани в червено):

|  |  |
| --- | --- |
| **ПАРАМЕТРИ** | **МИНИМАЛНИ ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ** |
| Кутия | Desktop Tower, ATX |
| Процесор | Минимум четири ядрен процесор, (Intel Core i5-6400 или Core i3-8100 или еквивалентен) |
| Памет | 4 GB DDR 4 RAM |
| Хард Диск | 1 TB, SATA III, 3,5” 7200 rpm |
| Мрежа | 10/100/1000 Mbps |
| Оптично у-во | DVD-RW SATA, DL |
| Клавиатура | USB клавиатура от производителя на конфигурацията фабрично надписана по БДС |
| Мишка | USB оптична мишка от производителя на конфигурацията |
| Интерфейси | * 6 USB порта (поне 2 на предния панел и мин. 2 х USB 3.0); * 1 x VGA; * 1 x DVI\HDMI\DP; * Входни и изходни аудио портове |
| Монитор | LED, от производителя на компютъра, 16:9, 1920 x 1080, Full HD, 250 Cd/m2, 5 ms, 1 x VGA, цифров видео-вход и интерфейсен кабел за връзка със съответния цифров изход на предложения компютър |
| ОС | OEM 64-bit версия на Windows 10 Professional |
| Сертификати | * CE; RoHS; Energy Star; * Моделът да присъства в Windows Compatible Products List на Microsoft за инсталираната ОС. |
| Гаранция | Минимум 36 месеца гаранция от производителя от датата на подписване на двустранния приемно-предавателен протокол, на място |

**Д-Р ЕВГЕНИЯ НЕДЕВА**

*Директор на Регионална здравна*

*инспекция – Велико Търново*